附件二： 电子阴道镜技术要求：

1. 具有患者信息集中管理功能(名字、年龄、绝经/妊娠期、TCT检查结果、组织病理学等）。
2. 具有规范化流程提示、自动采图功能。
3. 镜头按键要具有防水功能，可单手完成阴道镜检查操作。
4. 要具有≥三种白光、三级电子绿光成像模式。

5、同屏可多幅图（≥6幅）关联、对比。

6、具有最新国际术语、专业分类以及对应图谱。

7、具有检查记录、活检记录、RCI评估、Swede评估工具。

8、能客观引导，排查CIN2+

9、高清阴道镜镜头，1080P全高清视频输出，≥900TVL分辨率，≥210万像素

10、减少光斑，超宽动态成像（Wide-D）,30倍超宽动态成像，全高清图像采集盒